**ПВ маркалы «Оксоль» әліпмайы**

ҚОЛДАНУ АЯСЫ Майлы бояу және алкидті эмаль жақпастан бұрын, сыланған, ағаштан жасалған беттерге сіңдіру үшін, қою майлы бояуды араластыру үшін арналған. ҚОЛДАНУ ӘДІСІ «Оксоль» әліпмайы қылқаламмен таза құрғақ бетке жағылады. 20+/-2 0С температурада әр қабаттың кебу мерзімі – 18 сағат. ШЫҒЫН бір қабатты жабынға әліпмайы - 90-150 г/м2 құрайды. ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ САҚТАУ Әліпмайды мықтап жабылатын ыдыста сақтау және жеткізу қажет, ылғалдан және тікелей түсетін күн сәулесінен қорғау қажет. Кәсіпорын нұсқаулықты орындамаудан немесе материалды мақсатына сай қолданбағаннан туындайтын залалдарға жауапты емес. Кепілді сақтау мерзімі – дайындалған күніне бастап 12 ай. ҚҰРАМЫ күнбағыс майы, уайт-спирит, сиккатив. ҚОРҒАНЫС ШАРАЛАРЫ әліпмайын мықты жабылатын ыдыста тасымалдау, жеткізу және сақтаау қажет. Сырлау жүргізетін орын-жайды желдету қажет. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ӘДІСІ Әліпмайы сіңген шүберекті орын-жайда қалдыруға болмайды. Әліпмайын қораптағы күйі жабық орын-жайда -40 0С тан +40 0С қа дейінгі қоршаған орта температурасында жылыту және қыздырғыш құралдарынан алыста сақтау қажет. Әліпмайын мақсатына сай қолданғаннан кейін қалдығы қалған шөлмекті, канистраны орау құралдарымен нығыздап жауып, тұрмыстық қалдықтарды тастайтын орынға апару қажет.