**СӘУЛЕТ ЕСКЕРТКІШТЕРІ МА-15 МАЙЛЫ СЫР**

Сыр NETZSCH фирмасының жабдығында пенім технологиялары бойынша әзірленген. ҚОЛДАНУ АЯСЫ Ішкі және сыртқы өңдеу жұмыстарына арналған майлы сыр, металл және ағаш бұйымдарды сырлауға арналған. ҚАСИЕТТЕРІ Металл беттердегі екі қабатты жабыны, жыл ағымында қалыпты ауа райы кезінде қорғаныс қасиеттерін сақтайды. ҚОЛДАНУ ӘДІСІ Сырлауға арналған бетті шаңнан, қабықшадан, майлы және басқа ластанудан қорғайды. Алдындағы сырланған беттерден сырдың берік емес қабаттарын қырғышпен алып тастау керек, барлық бетін тегістеп шығып, шаңнан тазарту керек. Ойпаттар мен тегіс емес жерлерін қалақшамен тегістеу керек. Қажеттілігіне қарай сырды араластыру үшін уайт-спирит (нефрас С-4 155/200), скипидар, майлы сырларға арналған қоспаны араластыру керек. Сапалы жабынды қамтамасыз ету үшін (әсіресе сыртқы жұмыстар үшін) сырды сырланған бетке жағу керек. Сырды құрғақ, таза, дайындалған бетке жаққышпен немесе валикпен жағу керек. Бір қабатты жабынған сырдың ШЫҒЫНЫ түсіне қарай 220-250 г/м². 20+/-2ºС – 24 сағат температура кезінде әр қабат үшін ҚҰРҒАУ УАҚЫТЫ ҚҰРАМЫ «ОКСОЛЬ» олифа м. ПВ, пигменттер, толтырғыштар, уайт-спирит ерітндісі, реологиялық қоспалары. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ Ылғал, жылу әсеі мен тікелей күн сәулелерінен сақтандыра отырып, тығыз жабылған ыдыс ішінде сақтау және тасымалдау керек. Кәсіпорын материалды мақсатына қарай қолданбау немесе нұсқаулықты қолданбаумен тудырылған залал үшін жауапкершілікті көтермейді. Сақтаудың кепілдік мерзімі – дайындалған күннен бастап – 12 ай. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ Сырлау жұмыстарын жүргізгеннен кейін, және оларды аяқтағаннан кейін, жай ішіне жақсылап тексеріп шығу керек. Қолды қорғау үшіе резеңке қолғап кию керек. Балаларға қолжетімсіз жерде сақтау керек. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ӘДІСІ Жай ішінде шүберектер, сыр сіңіп кеткен ескі заттарды қалдырағуа рұқсат берілмейді. Сырды оралған күйі жабық жай ішінде, қыздыру құралдарынан алыс қоршаған ортаның - 40ºС + 40ºС дейінгі температурада сақтау керек. Сырды мақсатына қарай қолданғаннан кейін өнімнің қалдықтары бар банкалар орам құралдарымен тығыз жабылуы керек және қоқыс үйіндісіне шығарылуы керек.